Hersteller von Bodenindikatoren

Hinweis: Die folgende Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf  Vollständigkeit, weder im Hinblick auf die Firmen noch auf deren Produkte. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben kann nicht gegeben werden. Für Korrekturen und Ergänzungen ist der Verfasser dankbar!  - Reihefolge der Aufzählung: Firmenname; Anschrift; Fon und Fax; Produkte (Zahlen mit Schrägstrich dazwischen bedeuten: Abstand von einer Mitte einer Rippe oder Noppe zur benachbarten / Höhe der Rippen bzw. Noppen, jeweils in Millimeter); Hinweise auf Abbildungen (die Nummerierung bezieht sich auf die Abbildungen des o. a. Aufsatzes).

1	Fa. Agrob Buchtal GmbH; 92519 Schwarzenfeld; Rillenplatten; ähnliche Produkte wie 10/3 mm Rillenstruktur (Abb. 13h)
2	Fa. Berleburger; Fon: 02751/803140; Gumminoppenplatten für Außenbereich, Noppenhöhe: 8 mm; Abb. 11g
3	Fa. Boizenburg Gaillnax AG; Erdkauter Weg 40 - 50; 35392 Gießen; ähnliche Produkte wie 10/3 mm Rillenstruktur (Abb. 13h)
4	Fa. DEN BOER; P.O.Box 3; NL 2957 ZG Nieuw Lekkerland; Fon: 0031/184/6888-00; Fax: 0031/184688811; Leitlinienplatten nach der in Holland üblichen Weise; 44/5 mm Geleidelijn (Abb. 12a); ähnliche Produkte wie Noppensteine aus Frankreich (Abb. 12h)
5	Fa. FMF GmbH; Postfach 850234; 12562 Berlin; Fon: 030/6445-0; Fax: 030/6445-227; Tränenblech-Aufmerksamkeitsfelder; Abb. 11f
6	Fa. Götzinger GesmbH; Pfarrgasse 39; A 2013 Göllersdorf; Fon: 0043/2954/2321-0; Fax: 0043/2954/2428; Beton-Leitlinienplatten und Platten für Aufmerksamkeitsfelder nach der österreichischen Norm; Abb. 12d; ähnliche Produkte wie Noppensteine der Abb. 12h
7	Fa.Grieser Asphalt GmbH; Ziegelbrennerstr. 11; 70374 Stuttgart; Fon. 5322-25, -30, Fax 5302609; Abb. 12c; 12g; 13c
8	Fa. GSL, Gesellschaft für Sicherheitsleitsysteme mbH; Wellingsbüttler Weg 117; 22391 Hamburg; 10- und 16-mm-Rillenplatten in Faserbeton; 10-mm-Struktur in Hartgummi; Abb. 13f; ähnliche Strukturen wie 13g und 13h
9	Fa. Gummiwerk Kraiburg; Fuchsberger Str. 4; 29410 Salzwedel; Fon: 03901/83040, -21; Fax: /423557; Gumminoppenplatten für Außenbereich, Noppenhöhe: 8 mm; Abb. 11g
10	Fa. Hessel-Pebüso; Am Hawerkamp 13; 48155 Münster; Fon: 0251/6057-0; Fax: 0251/6057-57; Orientierungsplatte, Abb. 14
11	Fa. Klostermann, bki@klostermann-beton.de; Noppenplatte (ähnlich Abb. 12h), Trapezplatte (ähnlich Abb. 12d, jedoch andere Maße: Rippenbreite und Vertiefung jeweils 20 mm, Rippenhöhe 4 mm)
12	Fa. Knapp & Co. GmbH; Wilhelmstr. 48; 76461 Muggensturm; Fon: 07222/82330; Fax /8540; 10-, 14- und 20-mm-Rillenplatten sowie Noppenplatten in Faserbeton; 10-mm-Struktur in Hartgummi; Abb. 13f; ähnliche Strukturen wie 10/3 mm und 15/4 mm Rillenstruktur (Abb. 13g und 13h
13	Fa. Kronimus AG; Josef-Herrmann-Str. 6; 76473 Iffezheim; Fon: 07229/69192; Fax: 07229/69-199; Blinden-Führ-Steine, Betonnoppenplatten, 10-mm-Rillenplatten; Abb. 12e; 12h; ähnliche Produkte wie 10/3 mm Rillenstruktur (Abb. 13h)
14	Fa. Leonhardt & Sohn KG; Fischweg 27; 09114 Chemnitz; Fon: 0371/4725-0; 20-mm-Rillenplatten, Betonplatten mit Waffelmuster; Abb. 13e und 13i
15	MANZKE GmbH & Co. KG, Postfach 2204 - 21312 Lüneburg, Holger Reinecke, fon +49 4137 814 326   fax 301, mail reinecke@manzke.com; Steinzeugfliesen, ggf. mit erhabenen Pfeilen, die auch Blinden und Sehbehinderten ermöglichen, die Gehrichtung zum Infopoint zu erfühlen/ertasten
16	Fa. Marbeton; Oberhauser Weg; 88319 Aitrach; Fon: 07565/98012-0; F –10; Beton-Bodenindikatoren mit 20-mm-Rippenbreite; ähnliche Produkte wie 20/2,5 mm Rippenstruktur (Oberfläche ähnlich wie Abb. 11 b)
17	Fa. ÖBS GmbH; Große Str. 2 A; 22926 Ahrensburg; 04102/805815; Fax -28; 10-, 14- und 20-mm-Rillenplatten in Faserbeton; 10-mm-Struktur in Hartgummi; ähnliche Strukturen wie 10/3 mm – und 20/2,5 mm Rippenstruktur (Abb. 13h)
18	Fa. Polymer-Systeme GmbH; Hauptstr. 44; 73061 Ebersbach; Fon: 07163/91235-0; Fax: -5; info@polymersysteme.de; Hohlkörper-Bodenindikatoren aus Polymer-Beton; Abb. 11b, 11c, 11d; auch Strukturen in Polymer-Beton wie Abb. 12h (Noppensteine)
19	Fa. REC Werkstoffe GmbH; Tabbertstr. 12; 12459 Berlin; Fon: 030/538963-0; Fax -10; 15- und 20-mm-Beton-Rillenplatten; (Abb. 13d)
20	Fa. RINN; Rodheimer Str. 83; 35452 Heuchelheim; Fon: 0641/6009-134; Fax: -222; Führungsweg (Abb. 12f); ähnliche Produkte wie Abb. 12b, 12h, 13g, 13h (10/3 mm, 15/4 mm sowie 20/2,5 mm-Rippenstruktur)
21	Fa. TG Lining; Doelen 17; NL-1935 BN Egmond Binnen, Niederlande; Fon: 0031/(0)72/5070-153; Fax: -531; Klangtegels, 2-Komponenten-Farbrippen; (Abb. 11a; 13b) 
(22)	VzFB, Bleekstr. 26, 30559 Hannover, Tel: 0511/95465-0, vzfb@vzfb.de; http://www.vzfb. Strukturen in Kunststoff: Noppenplatte (ähnlich Abb. 12h), Trapezplatte (ähnlich Abb. 12d, Rippenbreite und Vertiefung jeweils 20 mm, Rippenhöhe 4 mm) 
23	Fa. Weissenberger, (nicht mehr am Markt) Abb. 12b, 13a, 13h 

Hinweis: Kaltplastik-Strukturen (s. Abb. 12c; 12g; 13c) können üblicherweise von qualifizierten Straßenmarkierungs-Unternehmen angefertigt werden.